
附件1
加氢站等级划分

加氢站的站址选择，应符合规划、环保、节能及消防安全的要求，设置在交通方便的位置，但不应设在城市主干道的交叉路口附近。城市中心区不应建设一级加氢站（合建站），加氢站的等级划分如下：

	等级
	储氢容器容量（kg）

	
	总容量G
	单罐容量

	一级
	5000≤G≤8000
	≤2000

	二级
	3000＜G＜5000
	≤1500

	三级
	G≤3000
	≤800


注：液氢罐的单罐容量不受本表中单罐容量的限制。


