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煤矿预报警分级汇报处置管控制度执行明细

为进一步规范井下安全监控系统报警信息汇报处置流程，根据《矿山安全风险监测预警处置工作管理办法（试行）》中的相关要求和规定，各市直煤矿和县区应急管理局要将瓦斯、一氧化碳、主通风机等预报警信息进行分级汇报管控，严格按本制度明细执行，具体分级汇报管控制度如下：
1、 蓝色预警汇报管控流程
（1） 适用条件：
瓦    斯：1.0％≤CH4＜1.5％，时长T＜5min；
一氧化碳：24ppm≤CO＜100ppm，时长T＜20min。
（2）汇报程序：市直煤矿和县区应急管理局必须第一时间汇报市应急管理局信息调度中心（以下简称市局），并进行现场核查。
（3）处置流程：市直煤矿和县区应急管理局落实清楚原因后电话上报市局，同步将报警原因进行书面上报，做好处置流程记录，自行对该报警事件进行分析和责任追查。
2、 黄色预警汇报管控流程
（1） 适用条件：
瓦    斯：1.0％≤CH4＜1.5％, 时长T≥5min；
1.5％≤CH4＜2.0％，时长T＜5min；
一氧化碳：24ppm≤CO＜100ppm，时长20min≤T＜30min；100ppm≤CO＜300ppm，时长T＜20min；
主通风机：主通风机主备机全停时长T＜10min。
（2）汇报程序：市直煤矿和县区应急管理局必须第一时间汇报市局，并开展现场核查，尽快落实清楚报警原因。
（3）处置流程：市直煤矿和县区应急管理局落实清楚原因后电话上报市局，同步将报警原因进行书面上报，做好处置流程记录，自行对该报警事件原因核实和责任追查。
3、 橙色预警汇报管控流程
（1） 适用条件：
瓦    斯：1.5％≤CH4＜2.0％，时长5min≤T＜10min；
2.0％≤CH4＜3.0％，时长T＜10min；
一氧化碳：100ppm≤CO＜300ppm，时长20min≤T＜30min；300ppm≤CO＜500ppm，时长T＜20min；
带式输送机滚筒下风侧CO浓度≥10ppm，时长T＜20min；
主通风机：主通风机主备机全停时长10min＜T＜20min。
（2）汇报程序：市直煤矿和县区应急管理局必须第一时间汇报市局，并开展现场核查，尽快落实清楚报警原因。
（3）处置流程：市直煤矿和县区应急管理局落实清楚原因后电话上报市局，同步将报警原因进行书面上报，做好处置流程记录，自行对该报警事件原因核实和责任追查。
4、 红色预警汇报管控流程
（1） 适用条件：
瓦    斯：CH4≥3.0％；
CH4≥1.5％，T≥10min；
采掘工作面进风巷CH4浓度≥0.5%；
一翼回风及总回风巷CH4浓度≥0.75%；
一氧化碳：CO≥500ppm；
CO≥24ppm、T≥30min；
CO≥300ppm、T≥20min；
带式输送机滚筒下风侧CO浓度≥24ppm， T＜20min。
主通风机：主通风机主备机全停时长T≥20min；
（2）汇报程序：市直煤矿和县区应急管理局必须第一时间汇报市局，并开展现场核查，尽快落实清楚报警原因。
（3）处置流程：市直煤矿和县区应急管理局落实清楚原因后电话上报市局，同时将报警原因进行书面上报，做好处置流程记录。市局实时跟踪处置进度，动态掌握风险态势变化。
5、 问责追责
各单位要严格落实煤矿预报警管控相关规定，针对瓦斯、一氧化碳、主通风机等重点监测项目，严格按“蓝、黄、橙、红”四级报警判定标准执行好汇报处置流程，层层压实处置责任，规范开展险情处置、警情核查等工作，市局将对相关责任单位和责任人员执行不到位的情况，严格按照文件要求进行通报，严肃追责问责。
